附件1：

采购音响设备具体参数

有源柱式扩声扬声器 ，低音扬声器尺寸 10"寸或以上只少1只，高音扬声器尺寸2"寸或以上只少8只，最大 SPL 123db/119dB(交流电供电/电池供电)

1.频率范围 -10 37–20kHz

2.频率范围 -3 45–20kHz

3.水平散播 140度

4.垂直散播 30度

5.额定功率： 1500W

6.输入阻抗 4kΩ 平衡组合

（按照以上参数，共需2台音响，总价不超过0.64万元。）